SIMPLON R&S

10.09.2023

Exemple config Switch L3

en

conf t

ip routing

vlan 10

name data\_client

vlan 20

name server

vlan 99

name Management

vlan 200

name interco

int vlan 10

ip address 10.10.10.254 255.255.255.0

int vlan 20

ip address 10.10.20.254 255.255.255.0

int vlan 99

ip address 10.10.99.254 255.255.255.0

int vlan 200

ip address 10.10.200.254 255.255.255.0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.200.1

int range G1/0/1-10

description laptop

switchport mode access

switchport access vlan 10

int G1/0/20

description vers\_esxi

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

int G1/0/24

description interco\_firewall

switchport mode access

switchport access vlan 200

do wr mem

Administration Switch or Router witch Console Cable RS232

